Описание конфигурации DEMO1
Конфигурация DEMO1 предназначения для демонстрации визуального клиентского интерфейса для использования системы в качестве среды отображения оперативного персонала.

1. Установить Winpcap (https://www.winpcap.org/install/bin/WinPcap_4_1_3.exe)
2. Запустить файл TM_SERVER_DEMO1\tm_server.exe от имени администратора
3. По адресу http://127.0.0.1:8081 ввести логин\пароль admin\admin и выбрать "Конфигуратор"
4. Произвести регистрацию программного обеспечения "Инструменты" - "Регистрация"
5. После успешной регистрации в меню выбрать поле "Клиент"


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Описание конфигурации DEMO2
Встроенная конфигурация - опрос данных из эмулятора Modbus TCP и передача данных в протоколе МЭК 60870-5-104.
Описано в конфигурации для демонстрации, но заблокировано для работы (возможно разблокировать при наличии оборудования) - Прием данных от датчиков MOXA E1210, E1211, R1212, ICPDAS M7058, Satec PM130 по Modbus И МЭК 60870-5-101
Папка "Оборудоваие - списки регистров" - примеры используемого оборудования, которые прописаны в конфигурации
Папка "Схема" - демонстрационная схема для отображения
Папка "Эмулятор Modbus TCP" - эмулятор с конфигурационным файлом для выдачи производльных данных в порт 502 по протоколу Modbus TCP
	- Config_MTCP.xml - конфигурационный файл эмулятора mtcpServerEmulator

1. Установить Winpcap (https://www.winpcap.org/install/bin/WinPcap_4_1_3.exe) (если это не было сделано ранее)
2. Произвести установку эмулятора Modbus TCP и загрузить конфигурационный файл Config_MTCP.xml
3. Запустить файл TM_SERVER_DEMO2\tm_server.exe от имени администратора
4. По адресу http://127.0.0.1:8081 ввести логин\пароль admin\admin и выбрать "Конфигуратор"
5. Произвести регистрацию программного обеспечения "Инструменты" - "Регистрация"
6. После успешной регистрации ожидать появление данных в дереве porttcp_1 в левом столбце, которые будут поступать в базу modbus:tcp в среднем столбце и передаваться по протоколу МЭК 60870-5-104 в правом столбце в дереве iec_1
	
Дополнительная информация на сайте: 
www.cea-energo.ru
https://www.cea-energo.ru/ru/support/video
https://www.cea-energo.ru/ru/support/knowledge
http://wiki.cea-energo.ru

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Особенности:

- возможно открытие одного и того же веб-интерфейса для открытия разных конфигурационных файлов. До применения будет работать последний рабочий.
- перенос из одного окна в другое происходит через буфер обмена в правом верхнем углу в виде xml кода
- быстрое наименование возможно через вставки из буфера обмена -> скопировать наименование в буфер обмена -> стать на первый сигнал, нажать ПКМ на необходимом поле и выбрать "Вставить из буфера обмена строки"
- быстрая привязка тэгов к сигналам происходит либо перетаскиванием самого сигнала к полю в другом столбце, либо копированием полного идентификатора и вставка через буфер обмена. Например, выделить через Shift или Ctrl несколько сигналов, выбрать "Копировать параметр" -> Полный идентификатор. Встать на сигнал для передачи или приема и вставить буфера обмена. Так же возможно копировать имена идентификатор в текстовом виде например из Excel и вставлять через буфер обмена.
- заблокированные (не активные разделы) не участвуют в проверке.
- трассировку обмена возможно производить, если писать лог-файл устройства в папку tmp, а зачем чтением этого лог файл из интерфейса броузера.
- реализовано отображеие схемы с произвольными данным (РУ-20кВ.xml)