ТМ-сервер сохраняет осциллограммы в общем формате обмена данными переходного процесса в энергетических системах - COMTRADE.
Формат COMTRADE хранит одну осциллограмму в двух ASCII файлах: файл конфигурации .cfg и файл данных .dat.
Имя файла формируется автоматически и включает: дату/время повреждения, номер повреждения, имя и серийный номер устройства защиты. Формат имени файла ГГММДД_ЧЧММСС_МС_FAN_name_ser
, где: ГГММДД - год, месяц, день; ЧЧММСС - часы, минуты, секунды; МС - миллисекунды, FAN - номер повреждения, name - имя устройства защиты, ser - серийный номер устройства защиты.
Список осциллограмм (в порядке убывания даты):